**武义县重要水域名录公示**

# 附表1重要水域河道（人工水道等条状水域）名录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **所属流域/水系** | **所属地形地貌** | **流经区域** | **等级** | **起止点位置** | | | | | | **长度（km）** | **平均宽度（m）** | **水域面积（km2）** | **水域容积（万m3）** | **主要功能** | **备注** |
| 起始位置 | 地理坐标 | | 终止位置 | 地理坐标 | |
| 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 武义江 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇、白洋街道、壶山街道、熟溪街道、泉溪镇、桐琴镇 | 市级 | 武永界杨埠桥 | 119.966 | 28.869 | 履坦镇范村 | 119.765 | 28.996 | 36.274 | 168.094 | 5.834 | 2266．043 | 行洪排涝、灌溉供水 | 市级公布 |
| 2 | 熟溪 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡、王宅镇、大田乡、熟溪街道、壶山街道、白洋街道 | 县级 | 源口水库溢洪道 | 119.639 | 28.838 | 武义江汇入口 | 119.833 | 28.906 | 26.05 | 103.9 | 2.740 | 709.398 | 行洪排涝、灌溉供水 |  |
| 3 | 源口水库总干渠 | / | 浙中盆地 | 白姆乡、王宅镇 | 中型灌区干渠 | 源口水库坝址 | 119.634 | 28.836 | 通阳村 | 119.689 | 28.825 | 6.61 | 6.5 | 0.043 | 0.032 | 灌溉供水 |  |
| 4 | 源口水库北干渠 | / | 浙中盆地 | 白姆乡、王宅镇、壶山街道、履坦镇 | 中型灌区干渠 | 源口水库管理处 | 119.637 | 28.836 | 杨岸村 | 119.761 | 28.953 | 27.94 | 2.6 | 0.073 | 0.046 | 灌溉供水 |  |
| 5 | 源口水库中干渠 | / | 浙中盆地 | 王宅镇、壶山街道、履坦镇、大田乡 | 中型灌区干渠 | 通阳村 | 119.689 | 28.825 | 五一塘 | 119.778 | 28.888 | 19.82 | 3.8 | 0.076 | 0.057 | 灌溉供水 |  |
| 6 | 源口水库南干渠 | / | 浙中盆地 | 王宅镇、大田乡、熟溪街道 | 中型灌区干渠 | 通阳村 | 119.689 | 28.825 | 车圆村 | 119.794 | 28.856 | 22.96 | 3.4 | 0.077 | 0.038 | 灌溉供水 |  |
| 7 | 梁家山溪 | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 乡级 | 乌仁坑上游2260m | 119.663 | 28.630 | 乌仁坑上游200m | 119.649 | 28.619 | 2.06 | 2.6 | 0.005 | 1.060 | 行洪排涝、灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域 |

# 附表2重要水域水库名录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **注册登记号** | **所属流域/水系** | **所属地形地貌** | **所在地理位置** | **工程规模** | **移民线水位（m）** | **设计洪水位（m）** | **校核洪水位（m）** | **水域面积（km2）** | **总库容（万m3）** | **主要功能** | **备注** |
| 1 | 内庵水库 | BGB1710633072330117-A1F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 中型 | 318.7 | 319.2 | 320.26 | 0.7724 | 2990 | 灌溉供水 | 市级公布 |
| 2 | 清溪口水库 | BGA1820633072330119-A1L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 中型 | 135.64 | 135.9 | 136.4 | 0.8894 | 1390 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域，市级公布 |
| 3 | 源口水库 | BGA1824633072330121-A1F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡 | 中型 | 210.48 | 212.12 | 212.5 | 1.5086 | 2886 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域，市级公布 |
| 4 | 百丈泄水库 | BGB17A0633072340016-Z3R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（1）型 | / | 555.94 | 556.24 | 0.064 | 116.3 | 灌溉供水、行洪排涝 | 饮用水源保护区内水域 |
| 5 | 青岭水库 | BGB1710633072340118-Z3L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 小（1）型 | / | 320.55 | 321.66 | 0.356 | 758 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域 |
| 6 | 东湖水库 | BGA1820633072340005-Z3R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道、茭道镇 | 小（1）型 | / | 100.97 | 101.37 | 0.533 | 562.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 7 | 龙潭水库 | BGA1825633072340116-Z3F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡 | 小（1）型 | / | 595.75 | 596.63 | 0.139 | 270 | 灌溉供水 |  |
| 8 | 东垅水库 | BGB17A0633072340115-Z3F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（1）型 | / | 348.26 | 348.63 | 0.105 | 153.3 | 灌溉供水 |  |
| 9 | 松溪水库 | BGB17A0633072340015-Z3R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（1）型 | / | 277.68 | 278.01 | 0.168 | 224.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 10 | 要巨水库 | BGA182F633072340014-Z3L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（1）型 | / | 137.36 | 137.72 | 0.410 | 263 | 灌溉供水 |  |
| 11 | 上四堡水库 | BGA182D633072340009-Z3R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇、大田乡 | 小（1）型 | / | 159.39 | 159.75 | 0.639 | 490.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 12 | 石井岗水库 | BGA1820633072340010-Z3R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（1）型 | / | 146.89 | 147.23 | 0.126 | 161 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 13 | 万石院水库 | BGA1820633072340012-Z3R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（1）型 | / | 119.17 | 119.46 | 0.213 | 116 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 14 | 教隆寺水库 | BGA182F633072340007-Z3L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（1）型 | / | 118.56 | 118.8 | 0.303 | 235 | 灌溉供水、行洪排涝、景观娱乐 |  |
| 15 | 方坑水库 | BGA182G633072340006-Z3F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县茭道镇 | 小（1）型 | / | 264.24 | 264.44 | 0.183 | 510 | 灌溉供水、行洪排涝 | 饮用水源保护区内水域 |
| 16 | 车门水库 | BGB1710633072340001-Z3R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（1）型 | / | 243.42 | 243.83 | 0.163 | 510 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 17 | 大院后水库 | BGB17A0633072340003-Z3L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇、坦洪乡 | 小（1）型 | / | 238.95 | 239.82 | 0.226 | 155 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 18 | 三港水库 | BGB1700633072340017-Z3F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（1）型 | / | 174.5 | 176.1 | 0.701 | 445 | 行洪排涝 |  |
| 19 | 溪里水库 | BGA1824633072340013-Z3R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 小（1）型 | / | 125.28 | 126.8 | 0.442 | 489 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 20 | 双源口水库 | BGA182D633072340011-Z3F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（1）型 | / | 328.22 | 328.68 | 0.087 | 140 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 21 | 石硖水库 | BGA1824633072340120-Z3F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇、白姆乡 | 小（1）型 | / | 363.51 | 364.96 | 0.469 | 983 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 22 | 白蛇坑水库 | BGA1820633072350052-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 101.45 | 101.75 | 0.102 | 67 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 23 | 茶塘水库 | BGA1820633072350071-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇、壶山街道 | 小（2）型 | / | 154.67 | 155.1 | 0.085 | 67.06 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 24 | 上青塘水库 | BGA182F633072350066-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇 | 小（2）型 | / | 101.29 | 101.59 | 0.050 | 18.17 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 25 | 林大塘水库 | BGA182F633072350067-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇 | 小（2）型 | / | 77.9 | 78.09 | 0.062 | 16 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 26 | 上新塘水库 | BGA182F633072350065-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇 | 小（2）型 | / | 77.33 | 27.75 | 0.093 | 31.6 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 27 | 郭清塘水库 | BGA182F633072350031-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道、履坦镇 | 小（2）型 | / | 95.17 | 95.38 | 0.027 | 11.1 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 28 | 高垅水库 | BGB1810633072350027-Z9F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县新宅镇 | 小（2）型 | / | 365.41 | 365.67 | 0.026 | 23 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 29 | 南塘水库 | BGA1820633072350098-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 小（2）型 | / | 89.89 | 90.2 | 0.042 | 17.79 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 30 | 珠垅水库 | BGA1820633072350061-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 80.58 | 80.84 | 0.057 | 14.33 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 31 | 定坑水库 | BGA1820633072350062-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 107.75 | 108.08 | 0.051 | 37.77 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 32 | 三角坑水库 | BGA182E633072350112-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县茭道镇 | 小（2）型 | / | 121.06 | 124.48 | 0.040 | 13.24 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 33 | 黄垅水库 | BGA182F633072350030-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 91.39 | 91.65 | 0.102 | 25.5 | 灌溉供水 |  |
| 34 | 万垅水库 | BGA182F633072350032-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 119.39 | 119.66 | 0.041 | 15.88 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 35 | 磨下坑水库 | BGB17A0633072350109-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡 | 小（2）型 | / | 586.95 | 587.37 | 0.009 | 8.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 36 | 金田水库 | BGB1710633072350106-Z9F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 小（2）型 | / | 423.74 | 425.16 | 0.049 | 69 | 行洪排涝 |  |
| 37 | 南源水库 | BGB17A0633072350108-Z4L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡 | 小（2）型 | / | 390.47 | 390.89 | 0.093 | 85.86 | 灌溉供水、行洪排涝 | 饮用水源保护区内水域 |
| 38 | 周塘水库 | BGA1820633072350060-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 103.52 | 103.7 | 0.036 | 14.32 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 39 | 将城坑水库 | BGB1710633072350107-Z4R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 小（2）型 | / | 259.19 | 260.42 | 0.030 | 27 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 40 | 廿四步水库 | BGB1710633072350026-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 小（2）型 | / | 332.5 | 333 | 0.032 | 63 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 41 | 芬山垅水库 | BGA182F633072350049-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡 | 小（2）型 | / | 159.43 | 159.66 | 0.089 | 23.41 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 42 | 里野源水库 | BGB17A0633072350103-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（2）型 | / | 61 | 61.4 | 0.022 | 19.1 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 43 | 马岭足水库 | BGB17A0633072350104-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（2）型 | / | 279.8 | 280 | 0.030 | 20 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 44 | 直源水库 | BGA1824633072350025-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（2）型 | / | 577.5 | 577.8 | 0.021 | 33 | 行洪排涝 |  |
| 45 | 里坞源水库 | BGB17A0633072350101-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇 | 小（2）型 | / | 304.49 | 304.82 | 0.017 | 20.83 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 46 | 金山岭水库 | BGA1820633072350080-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 109.68 | 110.03 | 0.036 | 14 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 47 | 下秧泉水库 | BGA1820633072350086-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇、泉溪镇 | 小（2）型 | / | 108.1 | 108.3 | 0.062 | 17.5 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 48 | 桃清水库 | BGA1820633072350083-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 170.37 | 170.6 | 0.023 | 15.37 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 49 | 黄心塘水库 | BGA1820633072350082-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 139.75 | 139.95 | 0.018 | 12.34 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 50 | 陈思湾水库 | BGA1820633072350081-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 70.52 | 70.88 | 0.038 | 37.2 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 51 | 乌牛山水库 | BGA1820633072350085-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 86.36 | 87 | 0.193 | 67 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 52 | 荒塘水库 | BGA1820633072350084-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县桐琴镇 | 小（2）型 | / | 101.18 | 101.24 | 0.048 | 13.7 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 53 | 大泥塘水库 | BGA182D633072350088-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县新宅镇 | 小（2）型 | / | 663.9 | 664.1 | 0.054 | 22.08 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 54 | 树叶坑水库 | BGA182F633072350091-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 136.98 | 137.12 | 0.041 | 18.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 55 | 额头垅水库 | BGA182F633072350093-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 143.4 | 144.6 | 0.045 | 15.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 56 | 尾巴塘水库 | BGA182F633072350095-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 121.9 | 121.99 | 0.026 | 15.1 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 57 | 菜坞垄水库 | BGA182F633072350089-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 152.5 | 152.99 | 0.038 | 15.25 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 58 | 破塘垅水库 | BGA1824633072350090-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 120.58 | 120.83 | 0.036 | 14.61 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 59 | 双岩里水库 | BGA182F633072350087-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 116.2 | 117.57 | 0.069 | 64 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 60 | 后陈垅水库 | BGA182F633072350092-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 19.8 | 20.2 | 0.094 | 22 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 61 | 雪里水库 | BGA182D633072350094-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 小（2）型 | / | 478.12 | 478.73 | 0.026 | 23.41 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 62 | 湾塘水库 | BGA1824633072350038-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡 | 小（2）型 | / | 63.4 | 63.9 | 0.038 | 19.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 63 | 扬子里水库 | BGB17A0633072350102-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县桃溪镇、西联乡 | 小（2）型 | / | 273.3 | 273.7 | 0.040 | 50.9 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 64 | 下王垅水库 | BGA1820633072350058-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 81.34 | 81.68 | 0.050 | 14 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 65 | 白衣山垅水库 | BGA1820633072350063-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 56.48 | 56.2 | 0.106 | 34 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 66 | 寺后垅水库 | BGA1820633072350078-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 49.5 | 50.2 | 0.149 | 61 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 67 | 后周垅水库 | BGA1820633072350056-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 90.17 | 90.37 | 0.056 | 15.71 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 68 | 宽口垅水库 | BGA182E633072350055-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 107.13 | 107.34 | 0.138 | 72.1 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 69 | 李丝塘水库 | BGA1820633072350051-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 98.65 | 98.95 | 0.126 | 38 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 70 | 青坑水库 | BGA1820633072350053-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 146.12 | 146.4 | 0.039 | 25.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 71 | 三百塘水库 | BGA182E633072350057-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 96.4 | 96.6 | 0.054 | 20 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 72 | 大歪塘水库 | BGA182E633072350054-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 127.97 | 128.15 | 0.042 | 10.99 | 灌溉供水、行洪排涝、景观娱乐 |  |
| 73 | 静塘水库 | BGA1820633072350050-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白洋街道 | 小（2）型 | / | 140.75 | 141.17 | 0.037 | 44 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 74 | 创塘水库 | BGA1824633072350076-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 63.7 | 64.1 | 0.047 | 32.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 75 | 寺垄水库 | BGA1824633072350073-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 115.3 | 115.6 | 0.069 | 21.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 76 | 泉岩水库 | BGA1824633072350072-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 222.45 | 222.8 | 0.056 | 50 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 77 | 长塘水库 | BGA1824633072350075-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 181.49 | 181.6 | 0.035 | 16.97 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 78 | 下坞坑水库 | BGA1824633072350074-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 131.45 | 131.65 | 0.022 | 12.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 79 | 瓦窑头水库 | BGA1824633072350077-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县大田乡 | 小（2）型 | / | 203.01 | 203.54 | 0.085 | 49.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 80 | 下种坑水库 | BGB1700633072350100-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县大溪口乡 | 小（2）型 | / | 557.47 | 557.81 | 0.040 | 40.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 81 | 杨垅水库 | BGA182F633072350040-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道、王宅镇 | 小（2）型 | / | 93.7 | 94.3 | 0.093 | 24.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 82 | 群山水库 | BGA182F633072350035-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 98.55 | 99.15 | 0.097 | 33.5 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 83 | 罗丝坪水库 | BGA182F633072350079-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 258.15 | 258.37 | 0.025 | 13.38 | 灌溉供水、行洪排涝、景观娱乐 |  |
| 84 | 老虎口水库 | BGA182F633072350033-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 87.71 | 88.02 | 0.076 | 37 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 85 | 翻身塘水库 | BGA182F633072350048-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 70.45 | 70.55 | 0.049 | 20 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 86 | 岩塘水库 | BGA1824633072350037-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 101.9 | 102.2 | 0.029 | 15.6 | 灌溉供水、行洪排涝、景观娱乐 |  |
| 87 | 高坞水库 | BGA1824633072350034-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县壶山街道 | 小（2）型 | / | 121.6 | 121.74 | 0.018 | 10.23 | 灌溉供水 |  |
| 88 | 真山垅水库 | BGA182E633072350114-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县茭道镇、白洋街道 | 小（2）型 | / | 108.95 | 109.4 | 0.057 | 27 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 89 | 下叶塘水库 | BGA182E633072350113-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县茭道镇 | 小（2）型 | / | 49.9 | 50 | 0.023 | 11 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 90 | 平潭水库 | BGB1700633072350039-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 650.9 | 651.2 | 0.036 | 25 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 91 | 柳江水库 | BGB1700633072350046-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 392 | 392.5 | 0.022 | 28.5 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 92 | 李输水库 | BGB17A0633072350044-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 24.8 | 26.3 | 0.029 | 14 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 93 | 静妙寺水库 | BGB17A0633072350041-Z4L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 290.5 | 290.7 | 0.035 | 33 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 94 | 后塘畈水库 | BGB17A0633072350045-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 118.52 | 118.62 | 0.024 | 14 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 95 | 乌溪源水库 | BGB17A0633072350043-Z4L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 241.04 | 241.4 | 0.071 | 62 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 96 | 杉坑桥水库 | BGB1700633072350024-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 96 | 99.02 | 0.027 | 24 | 行洪排涝 |  |
| 97 | 西坑水库 | BGB17A0633072350042-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇、坦洪乡 | 小（2）型 | / | 22.35 | 22.8 | 0.020 | 14.2 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 98 | 三江望水库 | BGB17A0633072350047-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县柳城畲族镇 | 小（2）型 | / | 61.5 | 62.2 | 0.029 | 25.5 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 99 | 杨林塘水库 | BGA182F633072350068-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇 | 小（2）型 | / | 83.6 | 83.8 | 0.072 | 22.47 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 100 | 竹塘垅水库 | BGA1820633072350070-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县履坦镇 | 小（2）型 | / | 73.75 | 74.1 | 0.057 | 12.7 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 101 | 陈潘塘水库 | BGA1820633072350064-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 64.6 | 64.8 | 0.050 | 47.3 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 102 | 七家塘水库 | BGA1820633072350069-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 98.33 | 98.44 | 0.048 | 24.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 103 | 抱弄坑水库 | BGA1820633072350096-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 小（2）型 | / | 114 | 111.4 | 0.034 | 51 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 104 | 民建水库 | BGA1820633072350099-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 小（2）型 | / | 61.56 | 61.78 | 0.020 | 11.7 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 105 | 东坑岭头水库 | BGB17A0633072350111-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡、桃溪镇 | 小（2）型 | / | 29.9 | 30.2 | 0.019 | 13.07 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 106 | 章坑下水库 | BGB17A0633072350110-Z9L | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡 | 小（2）型 | / | 298.3 | 298.8 | 0.017 | 18.8 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 107 | 黄家里水库 | BGA182D633072350018-Z9R | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡、坦洪乡 | 小（2）型 | / | 297.19 | 297.72 | 0.049 | 38.6 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 108 | 大丘垅水库 | BGA182D633072350023-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（2）型 | / | 175.37 | 175.41 | 0.033 | 32.64 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 109 | 回垅水库 | BGA182D633072350020-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（2）型 | / | 151.45 | 151.63 | 0.041 | 16.75 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 110 | 坞阴坑水库 | BGA182D633072350019-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（2）型 | / | 105.3 | 105.6 | 0.021 | 15 | 灌溉供水、生态环境、行洪排涝 | 风景名胜区内水域 |
| 111 | 水垅水库 | BGA182D633072350021-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（2）型 | / | 157.36 | 157.55 | 0.012 | 10.11 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 112 | 叶家田水库 | BGB17A0633072350105-Z9F | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县西联乡 | 小（2）型 | / | 410.97 | 411.44 | 0.033 | 21 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 113 | 大湾水库 | BGA1820633072350097-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 小（2）型 | / | 202.85 | 203.51 | 0.075 | 73 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 114 | 大坟坑水库 | BGA1820633072350059-Z9L | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县泉溪镇 | 小（2）型 | / | 329.7 | 330.1 | 0.022 | 17 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 115 | 建坑水库 | BGB1810633072350028-Z9R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县新宅镇 | 小（2）型 | / | 436.54 | 436.97 | 0.054 | 82 | 灌溉供水、行洪排涝、景观娱乐 | 饮用水源保护区内水域 |
| 116 | 寺垅水库 | BGA182D633072350022-Z9F | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 小（2）型 | / | 139.03 | 139.43 | 0.044 | 21.4 | 灌溉供水、行洪排涝 |  |
| 117 | 水碓坑水库 | BGB1810633072350029-Z4R | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县新宅镇 | 小（2）型 | / | 434.15 | 434.52 | 0.060 | 96.2 | 灌溉供水、行洪排涝 | 饮用水源保护区内水域 |

# 附表3重要水域山塘名录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类型** | **所属流域/水系** | **所属地形地貌** | **所在地理位置** | **水域面积（km2）** | **水域容积（万m3）** | **主要功能** | **备注** |
| 1 | 橘子源山塘 | 山塘 | 瓯江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡 | 0.0093 | 4.76 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域 |
| 2 | 坑底山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县坦洪乡 | 0.0058 | 0.17 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域 |
| 3 | 甘塔山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县熟溪街道 | 0.0045 | 5.48 | 灌溉供水 | 饮用水源保护区内水域 |
| 4 | 高坞山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 0.0042 | 1.27 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 5 | 青草坞坑山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇 | 0.0079 | 2.11 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 6 | 红坛里山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县白姆乡 | 0.0058 | 1.54 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 7 | 银朱坞山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 0.0015 | 0.57 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 8 | 大慈寺山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 0.0144 | 6.84 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 9 | 章塘山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县王宅镇、俞源乡 | 0.0049 | 1.51 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 10 | 内黄尖山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 0.0089 | 6.92 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |
| 11 | 白杜源山塘 | 山塘 | 钱塘江 | 浙中盆地 | 武义县俞源乡 | 0.0172 | 6.54 | 灌溉供水、生态环境 | 风景名胜区内水域 |